|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Autobaterie**12 voltůOdpovídá formátu L02 | **Banner**Power Bull P6205 | **Exide**EB620 | **Tudor**TB620 | **Bosch**S4-005 | **Varta**D24 Blue Dynamic | **Biltema**80-2622 | **Global**56219 | **Extreme**SX1090 |
| *Zákaznický servis* | *bannerbatterien.com* | *exide.nu* | *tudor.se* | *bosch.se* | *varta-automotive.se* | *biltema.se* | *global.se* | *batteriexpressen.se* |
| Pořizovací cena (SEK) | 999 | 995 | 1016 | 995 | 1045 | 799 | 1135 | 1058 |
| **Informace o výrobku** |
| Udávaná kapacita (Ah) | 62 | 62 | 62 | 60 | 60 | 62 | 62 | 60 |
| Startovací proud za studena (CCA) (A) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 600 | 530 | 540 |
| Možnost doplňování | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne |
| **Vybrané hodnoty naměřené v testech** |
| Výkon při −18 / −30 °C (kW)\* | 4,02 / 3,55 | 4,17 / 3,54 | 4,15 / 3,42 | 3,98 / 3,61 | 4,24 / 3,93 | 4,05 / 3,66 | 4,18 / 3,50 | 4,05 / 3,25 |
| Kapacita po třech vybitích | 66,1 | 61,2 | 57,6 | 62,1 | 59,2 | 53,2 | 53,1 | 46,0 |
| Doba jízdy do dobití po startu za studena (min:s) | 08:00 | 09:48 | 10:18 | 12:24 | 13:42 | 11:00 | 12:12 | 12:48 |
| Spotřeba vody (g) | 140 | 193 | 114 | 76 | 83 | 177 | 434 | 159 |
| **Výsledek je skóre od 1 do 5, přičemž nejlepší hodnota je 5 (váha v rámci celkového skóre uvedena v závorkách)** |
| Startovací výkon za chladných podmínek(30 %) | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 3,0 |
| Kapacita (30 %) | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 4,3 | 4,1 | 3,3 | 3,2 | 2,5 |
| Dobíjení (30 %) | 5,0 | 3,8 | 3,5 | 2,7 | 2,3 | 3,3 | 2,8 | 2,6 |
| Spotřeba vody (10 %) | 3,6 | 2,5 | 4,1 | 4,9 | 4,7 | 2,9 | 3,0\*\* | 3,2 |
| **Celkové skóre** | **4,3** | **3,8** | **3,7** | **3,6** | **3,6** | **3,4** | **3,4** | **2,8** |
| **Poznámky** | **Vítěz testu.** | **Velmi dobrý výsledek, kazí jej ale vyšší spotřeba vody.** | **Dobrý výsledek.** | **Velmi dobrá kapacita a nejnižší spotřeba vody. Delší doba dobití.** | **Velmi dobrý výsledek, slabinou je ale delší doba dobití.** | **Dobrý startovací výkon, vadí ale slabá kapacita a vysoká spotřeba vody. Je nejlevnější.** | **Nejlepší startovací výkon. Slabá kapacita a dobíjení. Nejvyšší spotřeba vody, lze ji ale doplnit.** | **Nejslabší z hlediska kapacity a startovacího výkonu. Delší dobíjecí doba.** |
| \* Výkon po 10 sekundách | \*\* Skóre bylo upraveno směrem nahoru, protože baterii lze doplňovat. |  | Údaje a obrázky: Testfakta, listopad 2015 |